# 采购公告

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称： | 东莞理工学院荣华宿舍配套电器 |
| 采购方式： | 询价 |
| 预算： | 87476元 |
| 供应商投标资格： | 在中华人民共和国境内注册的有相关经营范围资质和能力的国内供应商。 |
| 采购文件公示开始时间： | 2017年6月2日  |
| 采购文件公示截止时间： | 2017年6月6日  |
| 文件递交截止时间： | 2017年6月6日下午5:00 |
| 文件递交地址： | 东莞市松山湖区大学路1号东莞理工学院行政楼1B208室。刘老师收。 |
| 款式： | ★因空调拆装、铜管长短、消毒柜、热水器等电器安装需要到荣华公寓实地测量，不进行实地测量不接受报价文件。 |
| 开标时间： | 另行通知 |
| 交货期： | ★开标后10个工作日内完成供货 |
| 质保期： | 一年或者以上。 |
| 经办人名称： | 刘老师 |
| 联系电话： | 22861089 |

**采购清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 参数 |
| 1 | 电冰箱 | 台 | 2 | 类别双开门开门方式左开门 显示方式其它气候类型其它功能制冷方式风冷控制方式电脑式制冷类型压缩机制冷除霜模式智能除霜★变频总容积(升)216--280冷冻室(升)50-90L冷藏室(升)131-170L★能效等级1 级耗电量(KWh/24h)0.4- 0.9运转音dB(A)36-48制冷剂其它规格电压/频率220V/50HZ |
| 2 | 洗衣机 | 台 | 2 | 颜色银色类别滚筒式自动化程度全自动显示方式LED触摸宽屏控制开门方式前开式排水方式上排水电机类型★变频电机特色功能脱水功能支持预约功能支持规格★节能等级1级洗净比1.0-1.2洗涤容量（kg）6.1--8.0kg脱水容量（kg）6.1--8.0kg脱水转速1000脱水功率（W）400-550箱体材质渗锌钢板内筒材质不锈钢电源规格220V/50HZ产品尺寸（深×宽×高）mm550\*598\*848产品重量（kg）66包装清单洗衣机\*1、产品安装及使用说明书\*1 |
| 3 | 咖啡机 | 台 | 2 | ★功能特点断电功能支持保温功能不支持自动过滤支持★其它功能内置式咖啡研磨器 可调节研磨级别 可调节咖啡量 可调节水量 电子温度控制水泵压力Bar15技术参数额定电压v220-240～额定频率hz50/60额定功率w1450产品净重kg9.09产品毛重kg11.220特性特性独有的卡布其诺系统；文字式显示咖啡杯量、水量水箱缺水及除垢提示，使用十分方便；清洁方便，实用性强包装清单咖啡机\*1，100ml除垢液\*1，咖啡粉勺\*1，水过滤器\*1，清洁刷\*1，首次上门服务卡\*1，说明书\*1，保修卡\*1，售后服务地址卡\*1 |
| 4 | 微波炉 | 台 | 2 | 操作方式微电脑式底盘类型平板式容量27L(根据GB/T18800标准，数据为注水法测量的结果，根据测量方式不同可能会有误差)上市时间2011年11月基础功能烧烤功能支持蒸汽功能支持门锁类型手拉式规格参数产品净重（kg）15产品毛重（kg）15内腔尺寸mm338\*336\*191(根据GB/T18800标准，数据为腔体内壁平面之间最大距离，根据测量方式不同可能会有误差)产品尺寸mm529\*475\*340特性特性能效等级1包装清单烘烤盘 × 1、说明书 × 1、保修卡×1、 |
| 5 | 电磁炉 | 台 | 2 | 恒匀火十档火力 一键桑拿蒸功能,颜色其它类别台式规格参数能效等级三级商品尺寸（不含包装）410\*300\*40预约功能不支持操作方式滑控面板材质NEG透明彩板线圈盘尺寸185mm配件的种类&质量蒸锅最小&最大功率120W-2100W过热保护支持电源参数额定电压220v |
| 6 | 电饭煲 | 个 | 2 | 类别电脑版规格参数容量3.0L以下加热方式IH电磁加热内胆材质其它内胆预约功能支持电源参数额定电压220v额定频率50hz额定功率1-799w包装清单说明书\*1、保修证\*1、饭煲\*1、计量杯\*1、饭勺\*1、计量杯\*1、汤勺\*1、蒸架\*1、电源线\*1、饭勺架\*1 |
| 7 | 西餐用具 | 套 | 2 | 1. 刀叉勺3件套\*22、10寸件牛排正方盘\*23、12寸长方盘\*14、双耳汤盅套装\*25、大斜口沙拉碗\*16、高档暗金色餐垫\*27、碗：6个材质:陶瓷 工艺:釉上彩规格:(底径、 口径、高） 底径： 40mm 口径： 118mm 高：60mm 8、筷子：10双规格：27.2cm9、不锈钢盘：4个材料：食品级304不锈钢 规格：直径25.5cm 高4cm 10、杯子：3个 名称：中国风青花盖杯 材质：骨质瓷▲ 杯高：12.3cm 杯口宽：9.5cm 杯容量：350ml11、七件套刀具：1套刀身：日本进口5Cr15MOV特种钼钒钢，高硬度持久超强锋利，更耐用。▲ 特殊工艺：-180℃超低温冰锻工艺：更持久锋利、超强防锈。▲ 刀刃：八道工序反复精磨，激光技术检测，刃口锋利耐磨。刀背：通过45度抛磨，平滑如镜，令大拇指更舒适。刀颈刀尾：指撑钢垫设计，全钢材质，更佳平衡感，细心呵护食指更舒适。刀柄材质：全钢材质防滑工艺处理无缝连接技术；耐腐蚀坚固更安全，优化平衡性。 12、洗米筛3件套

13、红酒杯挂 |
| 8 | 电炒锅 | 个 | 2 | 电火锅家用电热锅多功能电烤锅电炒锅电煎锅,颜色其它颜色操控方式机械式容量(L)6L内胆材质其他材质功能特点液晶显示无预约功能无定时功能无温度调节有使用方式煮防干烧功能有技术参数额定功率w1000W以上内锅直径31cm以上内锅深度10cm及以下 |
| 9 | 吸烟机 | 台 | 2 | 　1、额定功率（w）2002、最大风量（m3/min）153、噪声（dB）504、最大风压值（Pa）3205、烟机款式：欧式6、不锈钢＋不沾油涂层7、外形尺寸（mm）：长895×宽525×高595▲8、蝶翼环吸板形成立方负压环幕，M形集烟腔（元宝腔），静流弧内增压通道，更强的自动巡航增压,动力增至380Pa仿生羽翼叶轮，消减阻力，减少噪音，蜗壳、叶轮加厚2cm，进气量加大12.5%，仿生羽翼叶轮,消减阻力，减少噪音，噪音低至48dB9、双通道：微孔吸音▲10、仿生羽翼叶轮▲11、双变R涡舌▲12、油脂分离度95%，常态气味降低度97%▲13、蝶翼环吸板，大面积冷凝分离▲14瓦楞网设计：增加油烟接触面 导油更顺畅▲15、仿生羽翼叶轮，更多离心分离16、隐匿设计，光滑内腔17、长条形大油杯，快装快洗的”瓦楞网“顺畅油路18、金属微动触摸按键：经典钻石切线 能量光标 ▲19、蝶翼板：全压边处理，油杯全压边处理，油杯卡扣，油杯半透明视窗，锌合金挂钩，防碰头配件★20、提供3C认证 |
| 10 | 电风扇 | 个 | 2 | 类别落地扇产地中山颜色白色电机材质SQD扇叶材质pp机身材质其他功能参数控制方式遥控式定频/变频变频定时范围12H风类模式正常风；自然风；睡眠风风力档位6档及以上摇头方式左右摇头摇头范围90°显示方式LED跌倒自停不支持升降功能有规格参数额定电压220V额定功率55W扇叶片数5叶扇叶直径（cm）40产品高度1360mm噪音（db)≤67能效等级一级整机尺寸（mm)450\*400\*1360净重（kg)7.3 |
| 11 | 饮水机 | 台 | 2 | 主体类型★冷热型饮水机款式立式技术参数制冷方式电子制冷液晶显示支持 |
| 12 | 热水器（配套一切冷热管等耗材）需现场定制 | 台 | 4 | 1、金圭特护加热棒  2、金圭特护内胆▲3、PS安全系统，更全面的安全保护4、预约倒计时加热，使用更灵智5、两档功率可选，按需选择更灵活6、低功率加热，避免用电高峰期电表跳闸▲7、360度立体保温,超厚保温层，高效又节能8、大触面高速加热9、即时加热，使用更灵智10、电子温控，精确灵敏11、LED数码显示★12、6重安全保护，安心无忧 13、尺寸：362\*830mm；重量（kg）：19▲14．提供检测报告 ▲15.提供3C认证 ▲16.厂家必须通过ISO9001、ISO14001、UL认证 ▲17、提供产品认证证书 ▲18、提供中华人民共和国特种设备制造许可证 ▲19、提供全国工业产品生产许可证 ▲20、金圭特护加热棒专利证书▲2、金圭特护内胆专利证书。　 |
| 13 | 电水壶 | 个 | 2 | 类型电热开水瓶容量L2.0升以上规格参数内胆材质不绣钢保温功能支持适用人数5-8人是否能除氯是有无刻度有 |
| 14 | 保温壶 | 个 | 2 | 尺寸（长宽高、杯底直径、杯口直径）125X280mm净重量（kg）0.9kg承受温度范围-10度至100度保温时间6小时以上 |
| 15 | 豆浆机 | 台 | 2 | 规格参数容量1L-1.5L适用人数其它内腔材质304不锈钢刀头材质304不锈钢刀头数量1电源参数额定电压220v加热功率1000W电机功率210W |
| 16 | 榨汁机 | 台 | 2 | 类型专业榨汁机；搅拌机；榨汁/搅拌机技术规格机身材料金属材质电机转速（转/分）其他电源规格额定电压220v额定频率50hz额定功率800w以上 |
| 17 | 电视机 | 台 | 2 | 产品颜色银色产品类型4K超清电视最佳观看距离(米)2.5m-3m★能效等级二级能效显示参数屏幕尺寸55英寸屏幕分辨率超高清4K（3840x2160）HDR显示支持屏幕比例16:9背光源LED背光方式直下式核心参数智能电视是操作系统安卓6.0音频参数扬声器数量2个外观设计底座旋转不支持端口参数USB2.0接口2USB3.0接口1HDMI1.4接口2HDMI2.0接口2USB支持格式USB支持视频格式MPEG1：MPEG1/MPEG2PS：MPEG2/MPEG2TS(HDV,AVCHD)：MPEG2,AVC/MP4(XAVC S)：AVC,MPEG4,HEVC/AVI：Xvid,MotinJpeg/ASF(WMV)：VC1/MOV：AVC,MPEG4,MotionJpeg/MKV：Xvid,AVC,MPEG4,VP8.HEVC/RMVB：RV8.RV9,RV10/WEBM：VP8/3GPP：MPEG4,AVCUSB支持图片格式JPEG功耗参数电源功率（w）171待机功率（w）0.5工作电压（v）220v规格参数含底座尺寸（宽\*高\*厚）mm1228x772x259单屏尺寸（宽\*高\*厚）mm1228x707x60外包装尺寸（宽\*高\*厚）mm1336 x 834 x 198含底座重量（kg）18.1单屏重量（kg）16.9含外包装重量（kg）27网络参数网络连接支持连接方式无线/网线内容服务视频牌照商华数应用商店支持互联互通多屏互动支持包装清单主机\*1、保修卡\*1、产品说明书\*1、遥控器\*1、底座\*1、外包装\*1 |
| 18 | 消毒柜 | 台 | 2 | 一、性能参数1、重量（kg）25.52、产品容积(L)1003、消毒方式：紫外线＋臭氧4、烘干方式：石英管安全加热5、材质：钢化玻璃产品尺寸（mm）宽595×高615×深425★★开孔尺寸（mm）现场测量定制安装方式：嵌入式▲6、外观：百搭黑色钢化玻璃、触摸按键、隐藏式把手；**二、配置**▲1、U型灯管▲2、负离子▲3、石英管烘干▲4、餐具盒▲5、控制按键：消毒、烘干、定时、电源▲6、U光源杀菌技术，立体杀菌无死角搭载U光源，紫外线加臭氧双重杀菌，达到医用消毒水平，真正实现全方位杀菌不留死角。 7、远红外加热烘干， 全面杜绝二次污染位于柜体底部石英管，能够迅速加热餐具，使水分烘干更彻底，以防细菌霉菌二次滋生。▲8、负离子净化技术，告别异味更清新创新“负离子净化”工作流程，借助羟基负离子，高效吸附有害气体，实现柜内空气有效净化。 9、灵动空间， 好拿好放上大下小箱体设计，满足大餐具竖放；独特的卡位设计，提升餐具实用性；移动式餐具盒，小餐具不再掉落；10、臭氧+紫外线双效杀菌；11、远红外加热烘干， 全面杜绝二次污染：位于柜体底部石英管，能够迅速加热餐具，使水分烘干更彻底，以防细菌霉菌二次滋生；12、人性化碗架设计，采用独特卡位设计，餐具各就各位。13、长效保洁设计，定期启动烘干，确保餐具时刻清新。▲ 14、智能安全锁设计，避免消毒过程中误操作造成臭氧泄漏★ 15、提供产品检测报告。 |
| 19 | 路由器 | 台 | 2 | 类型无线路由器传输频段2.4GHz频段；5GHz频段传输速率1200M基本信息颜色分类白色机身材质分类塑料机身规格信息Wan口数量（百兆）1个Lan口数量（百兆）4个无线桥接支持天线可拆卸不支持WPS支持传输标准IEEE 802.11.ac |
| 20 | 纯水器 | 台 | 4 | 颜色美国灰类型直饮水机用途(用水范围）饮用水 可直饮安装方式厨下式使用场景厨房台下过滤原理反渗透是否用电是滤芯级数5级水质要求市政自来水温度范围5～38℃水压范围（Mpa）0.1～0.35MPa额定净水量4000L产地江苏南京产品尺寸(mm)425\*175\*490产品净重（kg)12.8额定功率100w出水温度常温水净水流量（吨/小时）1.3L/min净水功效纯水，直饮水RO膜规格400加仑RO膜品牌东丽是否有压力桶无桶回收率/废水比1：1是否有滤芯寿命提示是滤水壶水壶容量其它 |
| 21 | 拆旧机、运费、 | 项 | 1 | 现场定制8台旧机器拆后运输到甲方指定的位置 |
| 22 | 安装新机、清洁费 | 项 | 1 | 由松山湖仓库拉到莞城荣华公寓，安装，包一切耗材、铜管、开孔等。 |

★因空调拆装、铜管长短、消毒柜、热水器等电器安装需要到荣华公寓实地测量，不进行实地测量不接受报价文件。