# 采购公告

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称： | 东莞理工学院荣华宿舍配套电器 |
| 采购方式： | 询价 |
| 预算： | 87476元 |
| 供应商投标资格： | 在中华人民共和国境内注册的有相关经营范围资质和能力的国内供应商。 |
| 采购文件公示开始时间： | 2017年6月2日 |
| 采购文件公示截止时间： | 2017年6月6日 |
| 文件递交截止时间： | 2017年6月6日下午5:00 |
| 文件递交地址： | 东莞市松山湖区大学路1号东莞理工学院行政楼1B208室。刘老师收。 |
| 款式： | ★因空调拆装、铜管长短、消毒柜、热水器等电器安装需要到荣华公寓实地测量，不进行实地测量不接受报价文件。 |
| 开标时间： | 另行通知 |
| 交货期： | ★开标后10个工作日内完成供货 |
| 质保期： | 一年或者以上。 |
| 经办人名称： | 刘老师 |
| 联系电话： | 22861089 |

**采购清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 参数 |
| 1 | 电冰箱 | 台 | 2 | 类别 双开门 开门方式 左开门  显示方式 其它 气候类型 其它 功能 制冷方式 风冷 控制方式 电脑式 制冷类型 压缩机制冷 除霜模式 智能除霜 ★变频 总容积(升) 216--280 冷冻室(升) 50-90L 冷藏室(升) 131-170L ★能效等级 1 级 耗电量(KWh/24h) 0.4- 0.9 运转音dB(A) 36-48 制冷剂 其它 规格 电压/频率 220V/50HZ |
| 2 | 洗衣机 | 台 | 2 | 颜色 银色 类别 滚筒式 自动化程度 全自动 显示方式 LED触摸宽屏控制 开门方式 前开式 排水方式 上排水 电机类型 ★变频电机 特色功能 脱水功能 支持 预约功能 支持 规格 ★节能等级 1级 洗净比 1.0-1.2 洗涤容量（kg） 6.1--8.0kg 脱水容量（kg） 6.1--8.0kg 脱水转速 1000 脱水功率（W） 400-550 箱体材质 渗锌钢板 内筒材质 不锈钢 电源规格 220V/50HZ 产品尺寸（深×宽×高）mm 550\*598\*848 产品重量（kg） 66 包装清单 洗衣机\*1、产品安装及使用说明书\*1 |
| 3 | 咖啡机 | 台 | 2 | ★功能特点 断电功能 支持 保温功能 不支持 自动过滤 支持 ★其它功能 内置式咖啡研磨器 可调节研磨级别 可调节咖啡量 可调节水量 电子温度控制 水泵压力Bar 15 技术参数 额定电压v 220-240～ 额定频率hz 50/60 额定功率w 1450 产品净重kg 9.09 产品毛重kg 11.220 特性 特性 独有的卡布其诺系统；文字式显示咖啡杯量、水量水箱缺水及除垢提示，使用十分方便；清洁方便，实用性强 包装清单 咖啡机\*1，100ml除垢液\*1，咖啡粉勺\*1，水过滤器\*1，清洁刷\*1，首次上门服务卡\*1，说明书\*1，保修卡\*1，售后服务地址卡\*1 |
| 4 | 微波炉 | 台 | 2 | 操作方式 微电脑式 底盘类型 平板式 容量 27L(根据GB/T18800标准，数据为注水法测量的结果，根据测量方式不同可能会有误差) 上市时间 2011年11月 基础功能 烧烤功能 支持 蒸汽功能 支持 门锁类型 手拉式 规格参数 产品净重（kg） 15 产品毛重（kg） 15 内腔尺寸mm 338\*336\*191(根据GB/T18800标准，数据为腔体内壁平面之间最大距离，根据测量方式不同可能会有误差) 产品尺寸mm 529\*475\*340 特性 特性 能效等级1 包装清单 烘烤盘 × 1、说明书 × 1、保修卡×1、 |
| 5 | 电磁炉 | 台 | 2 | 恒匀火十档火力 一键桑拿蒸功能,颜色 其它 类别 台式 规格参数 能效等级 三级 商品尺寸（不含包装） 410\*300\*40 预约功能 不支持 操作方式 滑控 面板材质 NEG透明彩板 线圈盘尺寸 185mm 配件的种类&质量 蒸锅 最小&最大功率 120W-2100W 过热保护 支持 电源参数 额定电压 220v |
| 6 | 电饭煲 | 个 | 2 | 类别 电脑版 规格参数 容量 3.0L以下 加热方式 IH电磁加热 内胆材质 其它内胆 预约功能 支持 电源参数 额定电压 220v 额定频率 50hz 额定功率 1-799w 包装清单 说明书\*1、保修证\*1、饭煲\*1、计量杯\*1、饭勺\*1、计量杯\*1、汤勺\*1、蒸架\*1、电源线\*1、饭勺架\*1 |
| 7 | 西餐用具 | 套 | 2 | 1. 刀叉勺3件套\*2 2、10寸件牛排正方盘\*2 3、12寸长方盘\*1 4、双耳汤盅套装\*2 5、大斜口沙拉碗\*1 6、高档暗金色餐垫\*2 7、碗：6个材质:陶瓷 工艺:釉上彩 规格:(底径、 口径、高） 底径： 40mm 口径： 118mm 高：60mm  8、筷子：10双规格：27.2cm 9、不锈钢盘：4个材料：食品级304不锈钢 规格：直径25.5cm 高4cm 10、杯子：3个  名称：中国风青花盖杯 材质：骨质瓷▲ 杯高：12.3cm 杯口宽：9.5cm 杯容量：350ml 11、七件套刀具：1套 刀身：日本进口5Cr15MOV特种钼钒钢，高硬度持久超强锋利，更耐用。▲ 特殊工艺：-180℃超低温冰锻工艺：更持久锋利、超强防锈。▲ 刀刃：八道工序反复精磨，激光技术检测，刃口锋利耐磨。刀背：通过45度抛磨，平滑如镜，令大拇指更舒适。刀颈刀尾：指撑钢垫设计，全钢材质，更佳平衡感，细心呵护食指更舒适。刀柄材质：全钢材质防滑工艺处理无缝连接技术；耐腐蚀坚固更安全，优化平衡性。 12、洗米筛3件套   13、红酒杯挂 |
| 8 | 电炒锅 | 个 | 2 | 电火锅家用电热锅多功能电烤锅电炒锅电煎锅,颜色 其它颜色 操控方式 机械式 容量(L) 6L 内胆材质 其他材质 功能特点 液晶显示 无 预约功能 无 定时功能 无 温度调节 有 使用方式 煮 防干烧功能 有 技术参数 额定功率w 1000W以上 内锅直径 31cm以上 内锅深度 10cm及以下 |
| 9 | 吸烟机 | 台 | 2 | 1、额定功率（w）200  2、最大风量（m3/min）15  3、噪声（dB）50  4、最大风压值（Pa）320  5、烟机款式：欧式  6、不锈钢＋不沾油涂层  7、外形尺寸（mm）：长895×宽525×高595  ▲8、蝶翼环吸板  形成立方负压环幕，M形集烟腔（元宝腔），静流弧内增压通道，更强的自动巡航增压,动力增至380Pa  仿生羽翼叶轮，消减阻力，减少噪音，蜗壳、叶轮加厚2cm，进气量加大12.5%，仿生羽翼叶轮,消减阻力，减少噪音，噪音低至48dB  9、双通道：微孔吸音  ▲10、仿生羽翼叶轮  ▲11、双变R涡舌▲12、油脂分离度95%，常态气味降低度97%  ▲13、蝶翼环吸板，大面积冷凝分离  ▲14瓦楞网设计：增加油烟接触面 导油更顺畅▲15、仿生羽翼叶轮，更多离心分离  16、隐匿设计，光滑内腔  17、长条形大油杯，快装快洗的”瓦楞网“顺畅油路  18、金属微动触摸按键：经典钻石切线 能量光标  ▲19、蝶翼板：全压边处理，油杯全压边处理，油杯卡扣，油杯半透明视窗，锌合金挂钩，防碰头配件★20、提供3C认证 |
| 10 | 电风扇 | 个 | 2 | 类别 落地扇 产地 中山 颜色 白色 电机材质 SQD 扇叶材质 pp 机身材质 其他 功能参数 控制方式 遥控式 定频/变频 变频 定时范围 12H 风类模式 正常风；自然风；睡眠风 风力档位 6档及以上 摇头方式 左右摇头 摇头范围 90° 显示方式 LED 跌倒自停 不支持 升降功能 有 规格参数 额定电压 220V 额定功率 55W 扇叶片数 5叶 扇叶直径（cm） 40 产品高度 1360mm 噪音（db) ≤67 能效等级 一级 整机尺寸（mm) 450\*400\*1360 净重（kg) 7.3 |
| 11 | 饮水机 | 台 | 2 | 主体 类型 ★冷热型饮水机 款式 立式 技术参数 制冷方式 电子制冷 液晶显示 支持 |
| 12 | 热水器（配套一切冷热管等耗材）需现场定制 | 台 | 4 | 1、金圭特护加热棒  2、金圭特护内胆  ▲3、PS安全系统，更全面的安全保护  4、预约倒计时加热，使用更灵智  5、两档功率可选，按需选择更灵活  6、低功率加热，避免用电高峰期电表跳闸  ▲7、360度立体保温,超厚保温层，高效又节能  8、大触面高速加热  9、即时加热，使用更灵智  10、电子温控，精确灵敏  11、LED数码显示  ★12、6重安全保护，安心无忧  13、尺寸：362\*830mm；重量（kg）：19  ▲14．提供检测报告  ▲15.提供3C认证  ▲16.厂家必须通过ISO9001、ISO14001、UL认证  ▲17、提供产品认证证书  ▲18、提供中华人民共和国特种设备制造许可证  ▲19、提供全国工业产品生产许可证  ▲20、金圭特护加热棒专利证书  ▲2、金圭特护内胆专利证书。 |
| 13 | 电水壶 | 个 | 2 | 类型 电热开水瓶 容量L 2.0升以上 规格参数 内胆材质 不绣钢 保温功能 支持 适用人数 5-8人 是否能除氯 是 有无刻度 有 |
| 14 | 保温壶 | 个 | 2 | 尺寸（长宽高、杯底直径、杯口直径） 125X280mm 净重量（kg） 0.9kg 承受温度范围 -10度至100度 保温时间 6小时以上 |
| 15 | 豆浆机 | 台 | 2 | 规格参数 容量 1L-1.5L 适用人数 其它 内腔材质 304不锈钢 刀头材质 304不锈钢 刀头数量 1 电源参数 额定电压 220v 加热功率 1000W 电机功率 210W |
| 16 | 榨汁机 | 台 | 2 | 类型 专业榨汁机；搅拌机；榨汁/搅拌机 技术规格 机身材料 金属材质 电机转速（转/分） 其他 电源规格 额定电压 220v 额定频率 50hz 额定功率 800w以上 |
| 17 | 电视机 | 台 | 2 | 产品颜色 银色 产品类型 4K超清电视 最佳观看距离(米) 2.5m-3m ★能效等级 二级能效 显示参数 屏幕尺寸 55英寸 屏幕分辨率 超高清4K（3840x2160） HDR显示 支持 屏幕比例 16:9 背光源 LED 背光方式 直下式 核心参数 智能电视 是 操作系统 安卓6.0 音频参数 扬声器数量 2个 外观设计 底座旋转 不支持 端口参数 USB2.0接口 2 USB3.0接口 1 HDMI1.4接口 2 HDMI2.0接口 2 USB支持格式 USB支持视频格式 MPEG1：MPEG1/MPEG2PS：MPEG2/MPEG2TS(HDV,AVCHD)：MPEG2,AVC/MP4(XAVC S)：AVC,MPEG4,HEVC/AVI：Xvid,MotinJpeg/ASF(WMV)：VC1/MOV：AVC,MPEG4,MotionJpeg/MKV：Xvid,AVC,MPEG4,VP8.HEVC/RMVB：RV8.RV9,RV10/WEBM：VP8/3GPP：MPEG4,AVC USB支持图片格式 JPEG 功耗参数 电源功率（w） 171 待机功率（w） 0.5 工作电压（v） 220v 规格参数 含底座尺寸（宽\*高\*厚）mm 1228x772x259 单屏尺寸（宽\*高\*厚）mm 1228x707x60 外包装尺寸（宽\*高\*厚）mm 1336 x 834 x 198 含底座重量（kg） 18.1 单屏重量（kg） 16.9 含外包装重量（kg） 27 网络参数 网络连接 支持 连接方式 无线/网线 内容服务 视频牌照商 华数 应用商店 支持 互联互通 多屏互动 支持 包装清单 主机\*1、保修卡\*1、产品说明书\*1、遥控器\*1、底座\*1、外包装\*1 |
| 18 | 消毒柜 | 台 | 2 | 一、性能参数  1、重量（kg）25.5  2、产品容积(L)100  3、消毒方式：紫外线＋臭氧  4、烘干方式：石英管安全加热  5、材质：钢化玻璃  产品尺寸（mm）宽595×高615×深425  ★★开孔尺寸（mm）现场测量定制  安装方式：嵌入式  ▲6、外观：百搭黑色钢化玻璃、触摸按键、隐藏式把手；  **二、配置**  ▲1、U型灯管  ▲2、负离子  ▲3、石英管烘干  ▲4、餐具盒  ▲5、控制按键：消毒、烘干、定时、电源  ▲6、U光源杀菌技术，立体杀菌无死角  搭载U光源，紫外线加臭氧双重杀菌，达到医用消毒水平，真正实现全方位杀菌不留死角。  7、远红外加热烘干， 全面杜绝二次污染  位于柜体底部石英管，能够迅速加热餐具，使水分烘干更彻底，以防细菌霉菌二次滋生。  ▲8、负离子净化技术，告别异味更清新  创新“负离子净化”工作流程，借助羟基负离子，高效吸附有害气体，实现柜内空气有效净化。  9、灵动空间， 好拿好放  上大下小箱体设计，满足大餐具竖放；  独特的卡位设计，提升餐具实用性；  移动式餐具盒，小餐具不再掉落；  10、臭氧+紫外线双效杀菌；  11、远红外加热烘干， 全面杜绝二次污染：  位于柜体底部石英管，能够迅速加热餐具，使水分烘干更彻底，以防细菌霉菌二次滋生；  12、人性化碗架设计，采用独特卡位设计，餐具各就各位。  13、长效保洁设计，定期启动烘干，确保餐具时刻清新。  ▲ 14、智能安全锁设计，避免消毒过程中误操作造成臭氧泄漏  ★ 15、提供产品检测报告。 |
| 19 | 路由器 | 台 | 2 | 类型 无线路由器 传输频段 2.4GHz频段；5GHz频段 传输速率 1200M 基本信息 颜色分类 白色 机身材质分类 塑料机身 规格信息 Wan口数量（百兆） 1个 Lan口数量（百兆） 4个 无线桥接 支持 天线可拆卸 不支持 WPS 支持 传输标准 IEEE 802.11.ac |
| 20 | 纯水器 | 台 | 4 | 颜色 美国灰 类型 直饮水机 用途(用水范围） 饮用水 可直饮 安装方式 厨下式 使用场景 厨房台下 过滤原理 反渗透 是否用电 是 滤芯级数 5级 水质要求 市政自来水 温度范围 5～38℃ 水压范围（Mpa） 0.1～0.35MPa 额定净水量 4000L 产地 江苏南京 产品尺寸(mm) 425\*175\*490 产品净重（kg) 12.8 额定功率 100w 出水温度 常温水 净水流量（吨/小时） 1.3L/min 净水功效 纯水，直饮水 RO膜规格 400加仑 RO膜品牌 东丽 是否有压力桶 无桶 回收率/废水比 1：1 是否有滤芯寿命提示 是 滤水壶水壶容量 其它 |
| 21 | 拆旧机、运费、 | 项 | 1 | 现场定制8台旧机器拆后运输到甲方指定的位置 |
| 22 | 安装新机、清洁费 | 项 | 1 | 由松山湖仓库拉到莞城荣华公寓，安装，包一切耗材、铜管、开孔等。 |

★因空调拆装、铜管长短、消毒柜、热水器等电器安装需要到荣华公寓实地测量，不进行实地测量不接受报价文件。